per il protocollo Ymodem, le cose da sapere sono l'anno di progettazione (1980), la velocità di 9600 bps, la dimensione fissa dei blocchi di 1024 byte e il controllo CRC a 16 bit (G(x) è di grado 16)
per il protocollo Zmodem, bisogna sapere l'anno di progettazione (1986), la velocità di 19600 bps, l'utilizzo del CRC a 32 bit e la dimensione variabile dei blocchi tra 64 e 1024 byte
